**焦作师范高等专科学校音乐学院合唱、民乐和管乐实训室改造设备采购参数报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **单位** | **数量** | **参数** | **单价** | **小计** |
| 合唱台 | 组 | 7 | 框架60/40/2.0厚冷镀方钢焊架，15mm欧松板打底， 12mm厚复合木地板罩面，包边处理。 |  |  |
| 器乐演奏台 | 套 | 12 | 第一层：高250mm宽1200mm，长1600mm。柜体18mm厚多层实木板； |  |  |
| 第二层：高500mm宽1200mm，长1600mm。柜体18mm厚多层实木板。 |  |  |
| 指挥台 | 个 | 3 | 高200mm宽1200mm长1800mm，热镀方钢焊架，15mm欧松板打底，12mm厚复合木地板罩面，包边处理。 |  |  |
| 合唱台坐垫 | 个 | 100 | 材质塑料，长40cm-42cm,宽37cm-39cm,厚7cm-8cm，无靠背。 |  |  |
| 谱 台 | 个 | 100 | 可调高度为80cm-170cm，谱台长50cm，宽34cm，支架配压谱条，可折叠，调节管上/中/下节管径分别为：1.8cm-2.0cm/2.0cm-2.3cm/2.4cm-2.6cm。调节管为金属材质。 |  |  |
| 黑 板 | 个 | 1 | 3.4米×1.2米，绿色 镀锌版面，电泳铝合金外框。 |  |  |
| 合计 |  | | | | |

附：合唱台设计示意图，具体根据房间尺寸施工。